بهره بردار عزیز :

**استفاده از روش آبياري نوين شامل ميكرو يا تيپ و باراني با نصب كنتور حجمي، براي صرفه جويي در مصرف آب ، سبز يكنواخت و حصول تراكم مناسب محصول در مراحل اوليه مورد پيشنهاد است. در صورتي كه اين شيوه ميسر نيست آبياري فاروئي با رعايت شيب مزرعه حد اكثر طول 100 متر توصيه مي گردد.**

**مدیریت جهادکشاورزی شهرستان** فلاورجان